Router>enable

Router#erase startup-config

Router#reload

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname LAW

LAW(config)#no ip domain-lookup

LAW(config)#enable secret class

LAW(config)#banner motd & BYE BYE &

LAW(config)#line console 0

LAW(Config-line)#password cisco

LAW(config-line)#login

LAW(config-line)#exit

LAW(config)#line vty 0 4

LAW(config-line)#password cisco

LAW(config-line)#login

LAW(config-line)#exit

LAW(config)#exit

LAW#copy running-config startup-config

LAW>en

LAW#conf t

LAW(config)interface fa1/0

LAW(config-if)#ip address 192.168.6.193 255.255.255.224

LAW(config-if)#no shutdown

LAW(config-if)#exit

LAW(config)interface fa0/0

LAW(config-if)#ip address 192.168.7.34 255.255.255.248

LAW(config-if)#no shutdown

LAW(config-if)#exit

LAW9config)#exit

LAW#copy running-config startup-config

LAW>en

LAW#conf t

LAW(config)#router rip

LAW(config-router)#version 2

LAW(config-router)#network 192.168.6.192

LAW(config-router)#network 192.168.7.32

LAW(config-router)#no auto-summary

LAW(config-router)#passive-interface fa1/0

LAW(config-router)#exit

LAW(config)#exit

LAW#copy running-config startup-config

LAW#conf t

LAW#(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0

LAW#copy running-config startup-config